	[bookmark: _GoBack] Организация (контактное лицо, телефон): ___________________
______________________________________________________________
	  Проект: ____________________________________________________
_____________________________________________________________

	Общие характеристики и характеристики арматуры
	19
	Механический 
указатель положения
	□ да              □ нет

	1
	Количество
	 __________шт.
	20
	Дистанционный 
указатель положения
	□ RWG / EWG (4-20 мА)
□ Потенциометр
□ MWG (только AC/ACEXC) 

	2
	Производитель
	 
	
	
	

	3
	Тип арматуры
	 
	Характеристики кабеля

	4
	Типоразмер  
	Ду(DN)____мм   Ру(PN)____МПа
	21
	Комплект 
кабельных вводов
	□ да       □ нет

	5
	Назначение арматуры
	□ запорная       □ регулирующая
	22
	Тип кабеля        
	□ бронированный   
□ небронированный

	6
	Режим работы привода
	□ кол-во запусков в час________
□ S2=15(10) мин (запорный)
□ S4=25 % (регулирующий)
□ другой ____________________
	23
	Наружный диаметр кабеля, количество**
	Ø______, ____шт; Ø______, ____шт; Ø______, ____шт; Ø______, ____шт; Ø______, ____шт; Ø______, ____шт.

	
	
	
	
	
	

	7
	Требуемое время 
закрытия арматуры
	_____ сек.
	Комплектация привода

	8
	Температура 
окружающей среды
	мин._____ макс._____
	24
	Комплектация
□ AUMA NORM (без встроенных средств управления)
    AUMA MATIC (с блоком управления AM/AMEXC)
□ AUMATIC (с блоком управления AC/ACEXC)
□ SEMIPACT (с постом местного управления SEM/SEMEXC 
   без встроенных средств управления)
□ Привод с частотным регулированием 
   (AUMA SEVEN / SA(R)V/ SA(R)VEx)
□ другой ____________

Сигнал управления
[image: ]   24 В DC
□ 4…20 мА (AC/ACExC)
□ ПИД регулирование
□ Modbus (AC/ACExC)                             □ дублирование
□ Profibus DP (AC/ACExC)                       □ дублирование
□ Foundation Fieldbus (AC/ACExC)       □ дублирование
□ DeviceNet (AC/ACExC) 
□ HART (AC/ACExC)

	Дополнительная информация по арматуре 
(заполняется поставщиком ТПА)
	
	

	9
	Крутящий момент, Нм 
/ Усилие, кН
	Ммакс______ Нм (Мрег_____ Нм)
/ Fмакс____ кН (Fрег_____ кН)
	
	

	10
	Коэф. запаса учтен
в кр. моменте
	□ ДА         
□ НЕТ, необходимо учесть запас 
    в _____ раза
	
	

	11
	Параметры присоединения

Многооборотная арматура: 
● Количество оборотов на закрытие: ____ об/ход
● Размер фланца (ISO5210 или ГОСТ Р 55510-2013): ______ 
● Тип втулки: _______
● Защитная труба для выдвижного штока 
   многооборотной арматуры: □ ДА  /  □ НЕТ

Четвертьоборотная арматура:
● Размер фланца (ISO 5211):  F ______
● Угол поворота:   _________________
● Тип обработки втулки:  ___________

Прямоходная арматура: 
● Ход штока ______мм
	
	

	
	
	25
	Модель привода 
(если известна)     

	
	
	26
	Схема подключения 
(если известна)

	
	
	27
	Питание системы обогрева
□ от силового кабеля (внутреннее питание)
□ отдельным кабелем (внешнее питание)

	Характеристики привода
	
	

	12
	Напряжение питания
	□ 380 В / 50Гц / 3ф 
□ 220 В / 50Гц / 1ф
□ 24 В DC
□ другое ___В /__Гц /__ф
	28
	Монтаж блока / поста управления
	□ на приводе                          
□ выносной

	
	
	
	Требования безопасности

	13
	Исполнение привода   
	□ общепромышленное 
□ взрывозащищенное (1ExdeIICT4) 
□ атомное (для АЭС по ТУ) * 
□ шахтное (PB ExdI)
□ морское  
□ подводное 
	29
	Функция безопасности
	□ Открыть

	
	
	
	
	
	□ Закрыть

	
	
	
	
	
	□ Другое:______________________

	
	
	
	30
	Функция безопасности
должна обеспечиваться
	□ При наличии силового питания

	
	
	
	
	
	□ При отсутствии силового питания

	
	
	
	31
	Требования по 
функциональной безопасности SIL ***
	□ SIL 1
□ SIL 2
□ SIL 3

	14
	Защита IP
	□ IP67        □ IP68
	
	
	

	15
	Защита от коррозии
	□ KN 
□ KS (агрессивная среда) 
□ KX (экстремально агрессивная среда)
	
	
	

	
	
	
	32
	Особые требования: _____________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

	
	
	
	
	

	16
	Концевые 
выключатели
	□ одиночные (стандарт)
□ сдвоенные
	
	

	17
	Промежуточные выключатели (опция)
	□ одиночные 
□ сдвоенные
	
	

	18
	Моментные 
выключатели
	□ одиночные (стандарт)
□ сдвоенные
	
	

	* -Требуется заполнение специального опросного листа для заказа приводов на АЭС.
**-Если не указаны требуемые характеристики кабеля, то приводы поставляются с заглушками. Заглушки без Ex-маркировки применяются только для транспортировки
*** -Для корректного расчета ТКП требуется заполнение специального опросного листа 
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